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Основные параметры:
Мощность двигателя:1.75HP 
Скорость: 0.5-12km/h 
ручной угол наклона: два уровня 
Беговое полотно:120*41см
Максимальный вес пользователя:110кг 
Габариты:164*69*125см
Вес нетто: 51кг　　
Вес брутто:57кг 
Размеры упаковки: 171*73*30см 

Основные характеристики:
· безопасная и надежная конструкция
· современный touch экран разработан специально для беговой дорожки
· MP3 вход с функцией FM радио
· Высокочувствительные датчики пульса, на рукоятках кнопки старт/стоп и скорость 
· LCD дисплей с голубой подсветкой; 12 встроенных программ
·  Можно применить более широкий диапазон напряжения с помощью без трансформаторной технологии электронного управления
· Скорость начитается с 0,5 км/ч
· Мягкая смазка всех деталей
· Много слоевая амортизация бегового полотна
· Гидравлическая складываемая беговая дорожка с устройством блокировки
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